/************************************************************************/
/*									*/
/*	한솔 마젤란 플러그&플레이 모니터 설치 메뉴얼			*/
/*									*/
/*      윈도우즈 한솔 마젤란 모니터 설치 프로그램  			*/
/*									*/
/************************************************************************/  

/***********************  차  례  ***************************************/
/*									*/
/*   1.윈도즈2000 모니터 설치방법					*/
/*        1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법			*/
/*        2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		*/
/*     	  								*/
/*   2.윈도즈98 모니터 설치방법						*/
/*        1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법			*/
/*        2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		*/
/*									*/
/*   3.윈도즈95 모니터 설치방법						*/
/*        1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법			*/
/*        2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		*/
/*									*/
/*   4.윈도즈NT 모니터 설치방법						*/
/*									*/
/*   5.리눅스 모니터 설치방법						*/
/*        1)리눅스에서 모니터 설정방법					*/
/*        2)모니터설정에 필요한 정보					*/
/*									*/
/*   6.윈도즈ME 모니터 설치방법						*/
/*        1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법			*/
/*        2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		*/
/*									*/
/*   7.윈도즈xp 모니터 설치방법						*/
/*        1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법			*/
/*									*
/************************************************************************/



  *** 주  의: 드라이브를 설치하시기전 모니터의 종류를 다시 한번 확인 후 설치를 하십시오.
              이 드라이브의 설치가 올바르지 못하면 주파수의 폭이 커지거나 작아져서 올바른
              해상도가 지원되지 않을뿐 아니라, 모니터 화면이 나타나지 않거나 혹은 모니터
              불량의 원인이 될수 있습니다.
              고객의 모니터 모델명은 모니터 앞면부나 뒷면부에 부착된 라벨을 보고 확인하세요.



1. 윈도즈2000 모니터 설치방법					

  1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법

    > 설치(Install) 디스켓을 컴퓨터에 삽입하세요.
      
    > "install.exe"를 실행하세요. ( 탐색기등을 이용 )
      
    > 고객의 모니터 모델을 메뉴에서 선택하세요.

    > "OK" 버턴을 누르세요

    > "Do you want to continue the installtion?" 이라는 창이 뜨면 "Yes"버튼을 누르세요.

    > 모니터 설치가 완료되었다는 화면이 뜨면 "확인" 버턴을 누르세요.
      ("Monitor is installed in your system successfully")

    > 지금 시스템을 재 시작하시겠습니까? 라는 화면이 뜨면(하단 영문 참조) 새로운 설정이 
      적절히 적용되기위해서 "Yes" 버턴을 누르세요.
      ( System needed to be restarted. Do you want to restart now? ) 


  2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		

    > "시작"을 선택한 후 "설정" 그리고 "제어판"을 선택하세요.

    > "제어판" 내의 "디스플레이" 아이콘을 클릭하세요	

    > "설정" 버튼을 선택하시고, "고급 등록 정보" 버튼을 선택하세요
	
    > "모니터" 란을 선택하시고, "등록정보(Properties)" 버튼을 누르세요.

    > "드라이브(Driver)"란을 선택하시고, "업데이트 드라이브(Update Driver...)"버튼을 누르세요.

    > "다음(Next)" 버턴을 누르세요.

    > "드라이버의 목록을 만든후  원하는 드라이버 선택"을 선택하시고 "다음" 버튼을 누르세요.

    > "디스크 있음" 버튼을 선택하세요.

    > 디스켓이 들어있는 드라이버혹은 디렉토리를 지정하시고 확인을 누르세요.

          예1) A: 드라이버에 디스켓을 넣고 엔터를 치세요.

          예2) 하드디스크나 네트워크등 드라이버가 저장되어 있는 경로를 
		지정하고 엔터를 치세요.

          예3) 만약, 드라이버가 있는 경로를 정확히 모른다면 "찾아보기"를
		선택하여 찾으세요.


    > "모델선택"화면이 나타나면 고객의 모니터 모델을 찾아 선택하고 "다음"을 누르세요.

    > "다음"을 누르세요
    
    > "예(Yes)" 버턴을 누르세요.

    > "드라이버의 설치를 마쳤습니다"라는 화면이 나오면 "마침"버튼을 누르세요 

    > "닫기" 를 선택하고 "확인" 버튼을 누르며 디스플레이 화면을 나오세요.



2. 윈도우즈 98 

  1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법
      
    > 설치(Install) 디스켓을 컴퓨터에 삽입하세요.
      
    > "install.exe"를 실행하세요. ( 탐색기등을 이용 )
      
    > 고객의 모니터 모델을 메뉴에서 선택하세요.

    > "OK" Button을 누르세요

    > "디스크삽입" 이라는 창이 뜨면 "확인 버튼을 누른후 원본 파일 위치 난에 
       인스톨 디스켓의 경로를 지정하세요. ( 예 : A:\ )
       ( "디스크삽입" 창이 뜨지 않고 자동으로 설치 될 수 있습니다. )

    > 모니터 Setup이 완료되었다는 화면이 뜨면 "확인" 버턴을 누르세요.

      (예 : Monitor is successfully installed)

    > 지금 시스템을 재 시작하시겠습니까? 라는 화면이 뜨면(하단 영문 참조) 새로운 설정이 
      적절히 적용되기위해서 "Yes" Button을 누르세요.
      ( Window needed to be restarted.
        Do you want to restart window right now? ) 


  2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		

    > "시작"을 선택한 후 "설정" 그리고 "제어판"을 선택하세요.

    > "제어판" 내의 "디스플레이" 아이콘을 클릭하세요	

    > "설정" 버튼을 선택하시고, "고급 등록 정보" 버튼을 선택하세요
	
    > "모니터" 란을 선택하시고, "변경" 버튼을 누르세요.

    > 장치 드라이버 업데이트 마법사 화면에서 "다음"버튼을 누르세요.

    > "드라이버의 목록을 만든후  원하는 드라이버 선택"을 선택하시고

      "다음" 버튼을 누르세요.

    > "디스크 있음" 버튼을 선택하세요.

    > 디스켓이 들어있는 드라이버혹은 디렉토리를 지정하시고 확인을 누르세요.

          예1) A: 드라이버에 디스켓을 넣고 엔터를 치세요.

          예2) 하드디스크나 네트워크등 드라이버가 저장되어 있는 경로를 
		지정하고 엔터를 치세요.

          예3) 만약, 드라이버가 있는 경로를 정확히 모른다면 "찾아보기"를
		선택하여 찾으세요.


    > "모델선택"화면이 나타나면 고객의 모니터 모델을 찾아 선택하고 "다음"을 누르세요.

    > "다음"을 누르세요
    
    > "선택한 드라이버의 설치를 마쳤습니다"라는 화면이 나오면 "마침"버튼을 누르세요 

    > "닫기" 를 선택하고 "확인" 버튼을 누르며 디스플레이 화면을 나오세요.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3. 윈도우즈 95 

  1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법
      
    > 설치(Install) 디스켓을 컴퓨터에 삽입하세요.
      
    > "install.exe"를 실행하세요. ( 탐색기등을 이용 )
      
    > 고객의 모니터 모델을 메뉴에서 선택하세요.

    > "OK" 버턴을 누르세요

    > "디스크삽입" 이라는 창이 뜨면 "확인 버튼을 누른후 원본 파일 위치 난에 
       인스톨 디스켓의 경로를 지정하세요. ( 예 : A:\ )
       ( "디스크삽입" 창이 뜨지 않고 자동으로 설치 될 수 있습니다. )

    > 모니터 Setup이 완료되었다는 화면이 뜨면 "확인" 버턴을 누르세요.

      (예 : Monitor is successfully installed)

    > 지금 시스템을 재 시작하시겠습니까? 라는 화면이 뜨면(하단 영문 참조) 새로운 설정이 
      적절히 적용되기위해서 "Yes" Button을 누르세요.
      ( Window needed to be restarted.
        Do you want to restart window right now? ) 


  2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		

    > "시작"을 선택한 후 "설정" 그리고 "제어판"을 선택하세요.

    > "제어판"내의 "디스플레이" 아이콘을 클릭하세요	

    > "설정" 버튼을 선택하시고, "디스플레이 종류 변경" 버튼을 선택하세요.
	
      * 참고 : 만약, "설정"화면에 "디스플레이 종류 변경"대신 "고급 등록 정보" 
               버튼이 나타나면 윈도우즈 98 설치(Install) 방법을 사용하세요.

    > 모니터 종류의 "변경" 버튼을 선택하세요.

    > "디스크 있음" 버튼을 선택하세요.

    > 드라이버가 들어있는 디스켓혹은 디렉토리를 지정하시고 확인을 누르세요.

          예1) A: 드라이버에 디스켓을 넣고 엔터를 치세요.

          예2) 하드디스크나 네트워크등 드라이버가 저장되어 있는 경로를 
		지정하고 엔터를 치세요.

          예3) 만약, 드라이버가 있는 경로를 정확히 모른다면 "찾아보기"를
		선택하여 찾으세요.


    > "장치선택"화면이 나타나면 고객의 모니터 모델을 찾아 "확인"을 누르세요.
    
    > "디스크삽입" 이라는 창이 뜨면 "확인 버튼을 누른후 원본 파일 위치 난에 
       설치(Install) 디스켓의 경로를 지정하세요. ( 예 : A:\ )
       ("디스크삽입" 창이 뜨지 않고 자동으로 설치 될 수 있습니다.)


    > "닫기" 를 선택하고 "확인" 버튼을 누르며 디스플레이 화면을 빠져 나오세요.

    > 새로운 드라이버 설정값을 사용하기 위해 시스템을 재부팅하세요.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


4. 윈도즈NT 모니터 설치방법
 
   윈도즈NT에 모니터를 설치하는 방법을 설명하고 있습니다.


  > "내 컴퓨터" 에서 "제어판"을 선택 하세요.

  > "제어판" 에서 "디스플레이" 아이콘을 선택하세요.
  
  > "디스플레이"에서 "설정"을 선택하세요.

  > "어뎁터 타잎"을 선택 하세요.

  > 비데오 카드를 변경 하고자 하면 "변경"을 선택하세요.

  > 제조자 박스에서 원하는 비데오카드를 선택하고, 만일 원하는 비데오 카드가 박스에 
    나타나지 않으면, 디스켓을 삽입하고 "디스크 있음"을 선택한다.
    그래도 제대로 설치가 되지 않으면 비데오 카드 제조사에 문의 한다.

  > "확인"을 누르고 화면의 지시에 따르세요.

  > "어뎁터 타잎" 화면을 빠져 나오세요.

  > "디스플레이" 화면에서 적절한 Color와 해상도를 선택하세요.
    사용하고 있는 모니터의 사용 가능한 칼라와 해상도는 사용설명서를 참조 하세요.

  > 수직주파수를 변경 하기 위해서는 "화면주사율"을 선택하여 변경하세요.
    즉, 60Hz, 75Hz, 85Hz

  > 변경된 주파수를 테스트 하기 위해 "테스트"를 선택하고 "확인"을 누르세요.

  > 테스트 화면이 정상적으로 디스플레이 되면, "예"를 누르고 그렇지 않으면 "아니오"를 누르세요.

  > 만일 비데오 어뎁터의 설정을 변경 하였으면 시스템을 재부팅 해야 합니다.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


5. 리눅스에서의 모니터 설정방법

  1)리눅스에서 모니터 설정방법					

   X-window가 실행되기 위해서는 시스템 설정파일이라 할 수 있는 XF86Config 파일을

   만들어 주어야 합니다. 여러분의 모니터도 이파일을 통해서 설정할 수 있습니다.

   이파일은 XF86config를 실행하여 만들어 줍니다.

   > xf86config를 실행한후 첫번째 화면과 두번째 화면에서 Enter를 치세요.

   > 세번째 화면에서 마우스를 설정하는 화면이 나옵니다. 

   > 사용 하고 있는 시스템의 마우스에 맞게 설정하세요

   > 다음은 KeyBoard를 선택하는 화면이 나옵니다.

   > 사용 하고 있는 시스템의 KeyBoard에 맞게 설정하세요.

   > 다음은 모니터를 설정하는 화면이 나옵니다.

   > 먼저 수평주파수를 설정해야합니다. 여러분의 매뉴얼을 참조해서 알맞은 번호를 선택하세요
     (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다)

   > 다음은 수직주파수를 설정해야 합니다. 여러분의 매뉴얼을 참조해서 선택하세요
     (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다)

   > 다음은 모니터명을 입력하세요. 여기에 입력하는 모니터의 identification과 Description은
     X-윈도우의 실행에 직접관련이 없습니다. 

   > 이제 모니터 설정이 완료되었습니다.

   > 다른 하드웨어 설정을 완료하세요.

   > 설정이 완료되었으면 프로그램에서 만든 설정파일을 저장합니다.

   > 이제 X-window를 실행해 봅니다.
     이론적으로는 실행이 되어야 하지만 실행이 안될 수도 있습니다.
     실행이 안될경우는 xf86config파일을 수정해야합니다.


    < 리눅스  모니터관련 수정사항 >

   > 모니터관련 수정사항은 약간있습니다.
      Bandwidth가 주석으로 처리되어 있는데 이 부분의 '#'을 지우고 
      Bandwidth값을 입력합니다. - 모니터 매뉴얼부분을 참조하세요

   > 모니터외의 다른 추가 수정사항을 수정하세요

   > 마지막으로 비디오 모드를 지정하시면 모든수정은 완료되었습니다.
     (모드는 앞에서 Modeline이란부분에 모두 정의되어 있기때문에 사용하고자 하는 모드를
      입력하기만 하면 됩니다.)

   > 이제 X-Window를 실행하세요.



 2)모니터설정에 필요한 정보					
 
  < 기본적인 모니터 관련 개념설명 및 용어해설 >

    여기에 관해서는 슬랙웨어의 dm/usr/X11R6/lib/X11/doc/Video Mdoe.doc에 있습니다.
    그리고 README도 같이 읽어보세요.
    모니터는 기본적으로 점을 화면에 뿌리는 것입니다. 모니터와 비디오 카드 사이의 연결선으로
    들어오는 일차원적인 데이터 신호를 2차원 화면에 뿌려줍니다. 또, 모니터는 형광등처럼 계속
    깜박거리면서 빛을 내보냅니다. 눈의 잔상 효과 덕분에 일정 주파수 이상의 속도로 깜박거리면 
    사람은 깜빡임을 인식하지 못하고 빛이 연속적으로 나오는 것처럼 ‘착각’하게 됩니다. 
    보통60Hz이상의 깜박임부터는 사람 눈으로 깜박임을 느끼기가 어렵습니다.

    >Horizontal Sync. 주파수 (단위 Khz)
      1초당 만들어지는 수평 Dot Line의 갯수입니다. 그리고 이 수평 주파수를 잘못 설정 하면
      Monitor에 치명적인 불량을 만들어 낼수 있으므로 설치시 정확한 주파수를 입력 하세요.

    >Vertical Sync 주파수(Refresh Rate,  단위 Hz)
      1초당 한 화면이 만들어 지는 갯수을 말한다. 이 수직주파수를 잘못 설정 하면 화면의 떨림
      현상이 심하여 눈의 피로를 가져온다. 그러므로 70Hz이상(Flicker Free)으로 설정 하시면 
      눈의 피로를 방지 할수 있습니다.

    >Dot Clock (Bandwidth)
      비디오카드가 모니터로 보내는 화상신호의 빠르기를 dot clock이라고 하며, 초당 몇 개의 
      신호가 오는지를 나타냅니다.

    >ModeLine Data 설명
	ModeLine "640x400"   25.175	640 664 760 800 400 409 411 450 -hsync +vsync
	640x480 --> 해상도
        25.175  --> Dot Clock(MHz)

    >모니터 설치 디스켓을 이용하는 방법
        - Linux Editor 프로그램을 이용하여 Xf86Config file을 여세요.
        - [Monitor] Section으로 이동 하세요.
        - 디스켓의 설치 하고자 하는 모니터 모델을 찾아서 HorizSync 및 VertRefresh
          부분의 데이타를 copy 하세요.
        - ModeLine에서 사용하지 않는 해상도는 "#"을 붙여 Disable 시키세요.
          그리고 디스켓의 설치 하고자 하는 모니터 모델을 찾아서 사용 하기를 원하는 해상도의 ModeLine을
          전부 Monitor Section에 Copy 하세요.


6. 윈도우즈 ME 

  1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법
      
    > 설치(Install) 디스켓을 컴퓨터에 삽입하세요.
      
    > "install.exe"를 실행하세요. ( 탐색기등을 이용 )
      
    > 고객의 모니터 모델을 메뉴에서 선택하세요.

    > "OK" Button을 누르세요

    > "디스크삽입" 이라는 창이 뜨면 "확인 버튼을 누른후 원본 파일 위치 난에 
       인스톨 디스켓의 경로를 지정하세요. ( 예 : A:\ )
       ( "디스크삽입" 창이 뜨지 않고 자동으로 설치 될 수 있습니다. )

    > 모니터 Setup이 완료되었다는 화면이 뜨면 "확인" 버턴을 누르세요.

      (예 : Monitor is successfully installed)

    > 지금 시스템을 재 시작하시겠습니까? 라는 화면이 뜨면(하단 영문 참조) 새로운 설정이 
      적절히 적용되기위해서 "Yes" Button을 누르세요.
      ( Window needed to be restarted.
        Do you want to restart window right now? ) 


  2)디스플레이 등록정보에서 수동으로 설치 하는 방법		

    > "시작"을 선택한 후 "설정" 그리고 "제어판"을 선택하세요.

    > "제어판" 내의 "디스플레이" 아이콘을 클릭하세요	

    > "설정" 버튼을 선택하시고, "고급" 버튼을 선택하세요
	
    > "모니터" 란을 선택하시고, "변경" 버튼을 누르세요.

    > "드라이버 위치 지정(고급)"을 선택하시고 "다음"버튼을 누르세요.

    > "특정 위치에 있는 드라이버의 목록을 만든후  원하는 드라이버 선택"을 선택하시고

      "다음" 버튼을 누르세요.

    > "디스크 있음" 버튼을 선택하세요.

    > 디스켓이 들어있는 드라이버혹은 디렉토리를 지정하시고 확인을 누르세요.

          예1) A: 드라이브에 디스켓을 넣고 "확인"을 누르세요.

          예2) 하드디스크나 네트워크등 드라이버가 저장되어 있는 경로를 
		지정하고 엔터를 치세요.

          예3) 만약, 드라이버가 있는 경로를 정확히 모른다면 "찾아보기"를
		선택하여 찾으세요.


    > "모델선택"화면이 나타나면 고객의 모니터 모델을 찾아 선택하고 "다음"을 누르세요.

    > "다음"을 누르세요
    
    > "하드웨어 장치에 대해 선택한 드라이버의 설치를 마쳤습니다"라는 화면이 나오면 "마침"버튼을 누르세요 

    > "마침" --> "닫기" --> "확인" 버튼을 차례로 누르면서 디스플레이 화면을 나오세요.


7. 윈도우즈 xp 

  1)자동설치 프로그램을 이용하여 설치 하는 방법
      
    > 설치(Install) 디스켓을 컴퓨터에 삽입하세요.
      
    > "install.exe"를 실행하세요. ( 탐색기등을 이용 )
      
    > 고객의 모니터 모델을 메뉴에서 선택하세요.

    > "OK" Button을 누르세요

    > "디스크삽입" 이라는 창이 뜨면 "확인 버튼을 누른후 원본 파일 위치 난에 
       인스톨 디스켓의 경로를 지정하세요. ( 예 : A:\ )
       ( "디스크삽입" 창이 뜨지 않고 자동으로 설치 될 수 있습니다. )

    > 모니터 Setup이 완료되었다는 화면이 뜨면 "확인" 버턴을 누르세요.

      (예 : Monitor is successfully installed)

    > 지금 시스템을 재 시작하시겠습니까? 라는 화면이 뜨면(하단 영문 참조) 새로운 설정이 
      적절히 적용되기위해서 "Yes" Button을 누르세요.
      ( Window needed to be restarted.
        Do you want to restart window right now? ) 

