; Installation inf for the TechnoTrend DVB USB 2.0 BDA Devices
;
; (c) Copyright 2005 TechnoTrend AG
;

[Version]
signature   = "$CHICAGO$" ;all windows os
Class       = MEDIA
ClassGUID   = {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider    = %MSFT%
CatalogFile = ttusb2bda.cat
DriverVer=05/24/2012,1.0.3.9

[Manufacturer]
%MfgName% = TechnoTrend,NTx86.5.1,NTAMD64

[TechnoTrend]
;
[TechnoTrend.NTx86.5.1]
%USB\VID_0B48&PID_3001.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3001           ; DVB-S
%USB\VID_0B48&PID_3002.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3002           ; DVB-C
%USB\VID_0B48&PID_3003.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3003           ; DVB-T
%USB\VID_0B48&PID_3004.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3004           ; DVB-T  TV-Stick
%USB\VID_0B48&PID_3005.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3005           ; DVB-T  TV-Stick (8kB EEPROM / IR)
%USB\VID_0B48&PID_3006.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3006           ; DVB-S  TT-connect S-2400
%USB\VID_0B48&PID_3007.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3007           ; DVB-S2 TT-connect S2-3600
%USB\VID_0B48&PID_3008.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3008           ; DVB-S
%USB\VID_0B48&PID_3009.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_3009           ; DVB-S  TT-connect S-2400 with 8kB EEPROM
%USB\VID_0B48&PID_300A.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_300A           ; DVB-S2 TT-connect S2-3650 CI
%USB\VID_0B48&PID_300B.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_300B           ; DVB-C  TT-connect C-3650 CI
%USB\VID_0B48&PID_300C.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_300C           ; DVB-T  TT-connect T-3650 CI
%USB\VID_0B48&PID_300D.DeviceDesc% = TTUSB2BDA, USB\VID_0B48&PID_300D           ; DVB-CT TT-connect CT-3650 CI

[TechnoTrend.NTAMD64]
%USB\VID_0B48&PID_3001.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3001   ; DVB-S
%USB\VID_0B48&PID_3002.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3002   ; DVB-C
%USB\VID_0B48&PID_3003.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3003   ; DVB-T
%USB\VID_0B48&PID_3004.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3004   ; DVB-T  TV-Stick
%USB\VID_0B48&PID_3005.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3005   ; DVB-T  TV-Stick (8kB EEPROM / IR)
%USB\VID_0B48&PID_3006.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3006   ; DVB-S  TT-connect S-2400
%USB\VID_0B48&PID_3007.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3007   ; DVB-S2 TT-connect S2-3600
%USB\VID_0B48&PID_3008.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3008   ; DVB-S
%USB\VID_0B48&PID_3009.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_3009   ; DVB-S  TT-connect S-2400 with 8kB EEPROM
%USB\VID_0B48&PID_300A.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_300A   ; DVB-S2 TT-connect S2-3650 CI
%USB\VID_0B48&PID_300B.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_300B   ; DVB-C  TT-connect C-3650 CI
%USB\VID_0B48&PID_300C.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_300C   ; DVB-T  TT-connect T-3650 CI
%USB\VID_0B48&PID_300D.DeviceDesc% = TTUSB2BDA_NTAMD64, USB\VID_0B48&PID_300D   ; DVB-CT  TT-connect CT-3650 CI

[DestinationDirs]
TTUSB2BDA.ntx86.CopyFiles   = 10,system32\drivers
TTUSB2BDA_NTAMD64.CopyFiles = 10,system32\drivers 

[SourceDisksNames]
1 = %TTUSB2BDA_INST_DISC%,,

[SourceDisksFiles]
ttusb2bda.sys       = 1
ttusb2bda_amd64.sys = 1

[TTUSB2BDA.ntx86.CopyFiles]
ttusb2bda.sys

[TTUSB2BDA_NTAMD64.CopyFiles]
ttusb2bda_amd64.sys

;
;*** initialization and registry entries
;

[TTUSB2BDA.ntx86]
Include   = bda.inf
Needs     = BDA.Installation.NT
CopyFiles = TTUSB2BDA.ntx86.CopyFiles
AddReg    = TTUSB2BDA.ntx86.AddReg

[TTUSB2BDA_NTAMD64]
Include   = bda.inf
Needs     = BDA.Installation.NT
CopyFiles = TTUSB2BDA_NTAMD64.CopyFiles
AddReg    = TTUSB2BDA_NTAMD64.AddReg

[TTUSB2BDA.ntx86.Services]
AddService = TTUSB2BDA, 0x00000002, TTUSB2BDA.ntx86.ServiceInstall

[TTUSB2BDA_NTAMD64.Services]
AddService = TTUSB2BDA_NTAMD64, 0x00000002, TTUSB2BDA_NTAMD64.ServiceInstall

[TTUSB2BDA.ntx86.ServiceInstall]
DisplayName   = %DISPLAY_NAME%
ServiceType   = 1
StartType     = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\ttusb2bda.sys

[TTUSB2BDA_NTAMD64.ServiceInstall]
DisplayName   = %DISPLAY_NAME_AMD64%
ServiceType   = 1
StartType     = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\ttusb2bda_amd64.sys

[TTUSB2BDA.ntx86.AddReg]
HKR, "Parameters", "MCE DVB-T Fake",0x00010001,0
HKR, "Transponder",,,

[TTUSB2BDA_NTAMD64.AddReg]
HKR, "Parameters", "MCE DVB-T Fake",0x00010001,0
HKR, "Transponder",,,

[Strings]
MSFT                             = "TechnoTrend Görler GmbH"
MfgName                          = "TechnoTrend"
TTUSB2BDA_INST_DISC              = "TechnoTrend TTUSB2BDA Installation Disk"
DISPLAY_NAME                     = "TTUSB2BDA USB 2.0 Driver"
DISPLAY_NAME_AMD64               = "TTUSB2BDA USB 2.0 Driver AMD64"
TTUSB2BDA.CLSID                  = "{17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}"

USB\VID_0B48&PID_3001.DeviceDesc = "TTUSB2BDA - TechnoTrend DVB-S USB 2.0 BDA Device"
USB\VID_0B48&PID_3002.DeviceDesc = "TTUSB2BDA - TechnoTrend DVB-C USB 2.0 BDA Device"
USB\VID_0B48&PID_3003.DeviceDesc = "TTUSB2BDA - TechnoTrend DVB-T USB 2.0 BDA Device"
USB\VID_0B48&PID_3004.DeviceDesc = "TechnoTrend TT TV-Stick (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_3005.DeviceDesc = "TechnoTrend TT TV-Stick (BDA / 8KB EEPROM)"
USB\VID_0B48&PID_3006.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect S-2400 (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_3007.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect S2-3600 (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_3008.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_3009.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect S-2400 (BDA / 8kB EEPROM)"
USB\VID_0B48&PID_300A.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect S2-3650 CI (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_300B.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect C-3650 CI (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_300C.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect T-3650 CI (BDA)"
USB\VID_0B48&PID_300D.DeviceDesc = "TechnoTrend TT-connect CT-3650 CI (BDA / Hybrid)"
