RME  Intelligent Audio Solutions

HDSP Serie (AES-32, MADI, 9652, 9632, Multiface, Digiface, RPM)

HDSPe Serie (PCI, MADI, MADIface, ExpressCard, RayDAT, AES, AIO)

Treiber für Windows XP/Vista/7, 32 und 64 Bit

Wichtige Informationen: Treiber Version 3.083

Dies ist der neue HDSP(e) Serie WDM Streaming Treiber, der zusätzliche Merkmale wie WDM Streaming, Kernel Streaming, 64 Bit Unterstützung und volle Vista Kompatibilität beinhaltet. Er unterstützt alle Karten und Systeme der HDSP und HDSPe Serie gleichzeitig. Auch die neuen PCI Express Karten werden unterstützt. Das TCO kann mit der HDSP AES-32, HDSPe PCI oder der HDSPe MADI betrieben werden, jedoch nicht mit der HDSP 9632.


Hinweise zum Treiber
-----------------

Der Treiber erfordert eine neue Firmware (Flash), wenn bisher mit dem alten Treiber 2.94 gearbeitet wurde. In Kombination mit neuen Treiberroutinen bietet die neue Firmware folgende Vorteile:

- Niedrigere Systemlast beim Start der Datenübertragung (Start von Record/Playback)

- Bessere Wiedergabe-Performance. Auf der Wiedergabeseite wurde ein kleiner Sicherheitsbuffer von 32 Samples hinzugefügt. Ein Beispiel auf einer typischen Testumgebung: Knacksen beginnt bei

Alter Treiber 64 Samples 60%  128 Samples  70% CPU Last
Neuer Treiber 64 samples 85%  128 Samples  90% CPU Last

Selbst wenn man also die 32 Samples zu den 64 Samples hinzuaddiert funktioniert der neue Treiber immer noch besser als der alte bei 128 Samples! Und die 32 Samples betreffen nur die Wiedergabeseite, Durchschleifen/Monitoring ist also noch besser. Wegen dieser beeindruckenden Verbesserung wurde die höchste Buffersize entfernt und durch 32 Samples als kleinste Einstellung ersetzt.

- Secure Record Technology. Dieser Treiber enthält eine neue Methode zur Behandlung von Aufnahmedaten. Sie garantiert dass alle Aufnahmedaten die Applikation erreichen, selbst wenn der Computer für kurze Zeit mit 100% CPU Last blockiert wird. Dies ist unserer Meinung nach ein echtes Killer-Feature, denn bei der Durchführung von Aufnahmen ist nichts wichtiger als Zuverlässigkeit.

- Der Treiber unterstützt kein MME, und wird dies auch nie tun. Wenn aus welchem Grund auch immer Low Latency mit MME benötigt wird muss daher der alte Treiber benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass alle ältere MME Software mit dem neuen Treiber arbeitet, aber eine Latenz von mindestens 30 ms aufweisen wird.

- Dieser Treiber erfordert eine neue Version von DIGICheck, Version 4.53, erhältlich auf der RME Website, Sektion Downloads/Add-Ons.


Installation
-------------

Laden Sie sich die neueste Firmware von der RME Website herunter:

http://www.rme-audio.de/download/fut_wdm_dsp.zip


Für die neuen PCIe-Karten existiert ein eigenes Flash Update Tool

http://www.rme-audio.de/download/fut_wdm_dspe.zip


Laden Sie den Treiber herunter:

http://www.rme-audio.de/download/hdsp_wdm_3xxx.zip

Entpacken Sie beide Archive. Starten Sie hdsp_wdm_fut.exe und updaten Sie die Hardware. Dann fahren Sie den Computer komplett herunter. Beim nächsten Boot fragt Windows nach neuen Treibern, verweisen Sie auf das Verzeichnis in welches die Treiberdateien entpackt wurden.


HDSP MADI:
Der Vorgang ist hier umgekehrt, der neue Treiber ist zuerst zu installieren. Dann erfolgt das Flashen der MADI Karte, und nach einem Kaltstart muss der Treiber ein zweites Mal installiert werden.

Sowohl Treiberinstallation als auch Flash Update sind im Handbuch detailliert beschrieben!


Weitere Informationen
---------------

Die Option 'Interleaved' und alles weitere Wissenswerte über die Nutzung von WDM sind im Detail in den aktualisierten Handbüchern der HDSP Serie beschrieben, erhältlich auf der RME Website (pdf).

----------------------

Update 3.083, 19.02.2010

- HDSP MADI Settingsdialog: TCO entfernt
- About Dialog: Vista MMCSS Option entfernt
- WDM: SPDIF AC-3 wird nur von SPDIF-Devices unterstützt
- WDM: MADIface hatte kein Lautsprecher-Device
- WDM: DVD Mehrkanal-Wiedergabe analog auf Lautsprecher-Device (in der Lautsprecher-Konfiguration 5.1 bzw. 7.1 einstellen)
- ADAT Sync (HDSP9652, Multiface, Digiface): Seit Cubendo 4 funktionierte APP nicht mehr korrekt


----------------------

Update 3.082, 20.10.2009

- Support für Flash Tool 2.19

----------------------

Update 3.081, 12.08.2009

- Das Speichern der Buffer Size funktionierte auf einigen Systemen seit 3.079 nicht mehr


----------------------

Update 3.080, 28.05.2009

- Multiclient-ASIO arbeitete seit 3.079 nicht mehr korrekt mit mehreren Karten


----------------------

Update 3.079, 14.05.2009

- Settingsdialog: Eingabe eines Passwortes speichert die aktuelle Konfiguration für Rechnerneustart

- Settings und TM: Experimentelle Erweiterung für 6-Karten-Betrieb. Auswahl in TM per Klick mit gedrückter Umschalt-Taste 

- Inkompatibilität des Treibers zu Karten mit PLX (PCIe zu PCI) Bridge beseitigt

- Zuverlässiges Beenden eines ASIO-Threads auch in schwierigen Situationen

- Prozessverwaltung für Multiclient-ASIO funktionierte auf einigen Rechnern nicht wie erwartet

- TotalMix: Neuer Skin und neue Icons

- Settingsdialog: Neue Icons


----------------------

Update 3.077, 27.03.2009

- TM: Scrolling nur der Fadersektion, Quickpanels bleiben rechts stehen.

- TM: Fehlender Refresh bei Änderung der I/O Labels ergänzt

----------------------

Update 3.076, 16.03.2009

- TM: Nur AIO: Kleiner Darstellungsfehler in Mixer View AI4S-192

- TM: Raster in der Matrix entsprach bei diversen Karten nicht der I/O-Reihenfolge

- TM: Position der Over LED korrigiert

- WDM: Anpassung für Adobe Auditions DirectSound ASIO Wrapper (8-Kanal Input Device entfernt)


----------------------

Update 3.075, 25.02.2009

- Nur RayDAT: Eine Limitierung der WDM Devices führte auch zur Abschaltung von ASIO-Kanälen


----------------------

Stilles Update 3.074 (4), 17.02.2009

- ASIO: Latency Information der AES und AES-32 angepasst


----------------------

Stilles Update 3.074 (3), 3.02.2009

- TotalMix: Bugfix Faderfox Auswahl des Submix in dritter Reihe

- ASIO APP: Verbessertes Verhalten bei gestopptem Timecode

----------------------

Update 3.074, 5.01.2009

- TotalMix: Diverse Änderungen für die HDSPe AIO (Kanalreihenfolge, Benennung und Presets)

- Neue Firmware V9 für die HDSPe AIO

- TotalMix: MS Processing im Menü Options für die gesamte HDSPe Serie hinzugefügt

- ASIO APP: Fehlendes Run Flag blockierte in Nuendo 4 die Transportfunktion

----------------------

Update 3.073, 28.10.2008

- APP: Bei Verlust von LTC sprang der Cursor an den Anfang

- Neue Firmware ID 154 der HDSP 9632 zur inf-Datei hinzugefügt

----------------------

Update 3.072, 8.10.2008

- BSOD beim Herunterfahren des Computers beseitigt

- BSOD bei ASIOStop beseitigt

----------------------

Update 3.071, 8.09.2008

- TotalMix: Namensanzeige über den Preset-Knöpfen war deaktiviert

- Settingsdialog: Sync In Knopf funktionierte bei RayDAT und AIO nicht korrekt.

----------------------

Update 3.069, 26.08.2008

- Settingsdialog: Mehrere kleine Textänderungen

- Settingsdialog DDS: Wenn DDS eingeschaltet wurde aber nicht aktiv war (AutoSync Mode) konnten bei diversen Karten keine Mehrfachen der aktuell anliegenden Samplefrequenz aktiviert werden (notwendig z.B. im SMUX Betrieb).

- TotalMix: Unterstützung für die Faderfox TM1 Remote Control hinzugefügt

- TotalMix: Mackie Control F16 aktiviert Post Modus

- Die Werkspresets von HDSPe MADI und MADIface mischen nun auf -12 dB bei den Kanälen 63/64.

----------------------

Update 3.068, 22.08.2008

- HDSPe PCI (Multiface/Digiface) unterstützt nun das TCO. Dies erfordert Firmware 14.*

- TotalMix: OVER LED um 1 Pixel verschoben.

- TotalMix: Ordner für eigene Bitmaps muss nun bmp_hdsp heissen (vorher bmp). Damit ist es nun möglich unterschiedliche Bitmaps für den Fireface-Mixer (bmp) und den HDSP-Mixer (bmp_hdsp) zu nutzen.

- WDM: Im Settingsdialog der HDSP 9652 und des Digiface lässt sich die Anzahl der WDM Devices begrenzen. Der Dialog prüft ausserdem die eingebene Zahl auf Gültigkeit.

- Werkspresets der HDSPe MADI / MADIface korrigiert.

- Vista: MMCSS kann im Settings / About Dialog aktiviert werden (nicht empfohlen).

*Hinweis: Diese Version unterstützt nur ASIO-Timecode und keine Umwandlung von LTC nach MTC. Ausserdem gibt es folgende (Hardware-bedingte) Einschränkung:
Wenn aus dem eingehenden Timecode auch eine Audio-Clock erzeugt werden soll ist ein BNC-Kabel vom Wordclock-Ausgang des TCO zum Wordclock-Eingang des Multiface/Digiface notwendig. In diesem Fall muss im Settingsdialog Pref. Sync Ref auf TCO und Clock Mode auf AutoSync gestellt sein. Dient der eingehende Timecode nicht zum Takten der Karte, ist die Verbindung nicht erforderlich.

----------------------

Update 3.067, 7.08.2008

- Komplette neue Speicherverwaltung zur Vermeidung von BSODs

----------------------

Update 3.066, 6.08.2008

- WDM: Speaker Setup bestimmt nun ob eine 8- oder 6-Kanal Wiedergabe erfolgt.

- Support für DirectMusic MIDI hinzugefügt


----------------------


Copyright RME 02/2010
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/Vista/7 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.

