Video BLASTER WEB CAM GO Plus
                ドライバアップデートユーティリティ Version 1.04.04-JPN
======================================================================
(WCGP-WEB-3-JV)

A. 概要

        このプログラムはVideo BLASTER WEB CAM GO Plus 用 ドライバアップデート
        ユーティリティ Version 1.04.04-JPNとなります
        対応OSに WindowsME 及び WindwosXPが追加されました

B. 注意点

        このプログラム・ドライバはMicrosoftにおけるWHQLデジタル署名を受けて
        おりません
        しかし Creativeでは このドライバが対応を行っているOSの環境下で 入念な
        テスト及びチェック作業を行っており 一連の動作に関して 問題がないことを
        確認しております

        このプログラムの対応機種は IBM-PC/AT100%互換機(DOS/Vマシン)で
        対応するOSは Windows98(SE含む)/Windows2000/WindowsME/WindowsXPのみと
        なります
        Windows2000は Professional版で アドミニストレーター(Administrator)で
        WindowsXP は Professional/Home Edition版で アドミニストレーター
        (Administrator)ログインを行った環境でのみ 動作確認をしております
        アドミニストレーター(Administrator)でのログイン方法に関しましては
        コンピュータのシステム管理者 もしくは マイクロソフト社まで
        お問い合わせを お願いします
        NEC PC-9801/9821シリーズでの動作に関しましては保証しません
                [注意]
                このドライバアップデートユーティリティは Video BLASTER WEB CAM
                GO Plusハードウェアを 各々のOSに対応を行なう形になります
                これを使用しても Video BLASTER WEB CAM GO Plusを使用するソフト
                ウェア(WebCamコントロール,WebCamモニターなど)側が 各々のOSに
                対応していなければ 使用できませんので ご了承をお願い致します
                また このドライバアップデートユーティリティを使用しても ソフト
                ウェア側の(各々のOSに対応へ)アップデートは行われません

        解凍を行ったドライブ,フォルダにある[License.TXT]ファイル(ソフトウェア
        使用許諾契約書)は必ずご覧下さい
        このソフトウェア使用許諾契約書に同意できる場合のみ インストール作業を
        行って下さい
        同意できない場合は ダウンロード 及び 解凍作業を行ったファイルの全てを
        削除して下さい

        一連の作業を実行するにあたっては Windows側で全てのファイルが見える状態
        及び ファイルの拡張子を表示する設定を行う事を推奨します
        設定方法は 以下の通りとなります
        詳細に関しましては コンピュータ本体の製造・販売元 もしくは Windowsの
        開発・販売元である マイクロソフト社にご相談下さい
        ・ Windows98の場合
                マイコンピュータの[表示(V)]→[フォルダオプション(O)]→[表示]を
                選択します
                [登録されているファイルの拡張子は表示しない]のチェックを外し
                [ファイルの表示]の部分を [すべてのファイルを表示する]に
                チェックを移します
                そして[OK]ボタンを押すと 全てのフォルダ･ファイルが見えるように
                なります
        ・ Windows2000/WindowsMEの場合
                マイコンピュータの[ツール(T)]→[フォルダオプション(O)]→[表示]
                を選択します
                [登録されているファイルの拡張子は表示しない]のチェックを外し
                [ファイルの表示]の部分を [すべてのファイルを表示]にチェックを
                移します
                そして[OK]ボタンを押すと 全てのフォルダ･ファイルが見えるように
                なります
        ・ WindowsXPの場合
                Windowsの[スタート]→[マイコンピュータ]を選択して [ツール(T)]→
                [フォルダオプション(O)]→[表示]を選択します
                [登録されているファイルの拡張子は表示しない]のチェックを外し
                [ファイルの表示]の部分を [すべてのファイルを表示]にチェックを
                移します
                そして[OK]ボタンを押すと 全てのフォルダ・ファイルが見えるように
                なります

        お使いのOSが Windows98 及び Windows98 Second Edition(SE)の場合は
        インストールを行う時点で Windows98/SEのCD-ROMディスク内に存在する
        一部のファイルが必要になります
        これらのファイルは クリエイティブでは提供を行っておりませんので
        予め Windows98/SEのインストール用CD-ROMディスクを準備して下さい
        一部のメーカー製コンピュータの場合 Windows98/SE インストール用CD-ROM
        ディスクが存在しない場合も有りますが この場合は コンピュータの製造・
        販売元に必ずご相談をお願い致します

        このプログラムは 以下の製品専用です
                ・ Video BLASTER WEB CAM GO Plus (型番:VBWCGPP)
        上記以外の製品(例:VBWCGP,VBWCGPES,VBWCPLUS,VBWC3U,WCAM5,WCAM)には
        使用できません

        以下 Video BLASTER WEB CAM GO Plus を [WEBCAM]と略称します

C-0. インストール方法について (共通)

        1. WEBCAMを取り外した状態で Windowsを起動します
        2. Windowsの[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]
           (Windows98/ME/2000) もしくは [ソフトウェアの追加と削除](WindowsXP)を
           選択します
        3. [インストールと削除]タブ(Windwos98/ME) もしくは [プログラムの変更と
           削除]ボタン(Windows2000/XP)の項目内に有る
                [Creative Video Blaster Web Cam Go Plus Driver]
           を選択して [追加と削除(R)]ボタン(Windows98/ME),[変更/削除(C)]ボタン
           (Windows2000)もしくは[変更と削除](WindowsXP)をクリックします
           ドライバのアンインストール画面が表示されますので [はい(Y)]を
           クリックして 既存のドライバを削除します
                (もし[Creative Video Blaster Web Cam Go Plus Driver]等の項目
                 自体が存在しない場合は 作業を行わないで下さい)
        4. "ドライバのアンインストールが完了しました。"と表示されますので
           [OK]をクリックします
                Windows2000/XPの一部環境では[削除のエラー]ウィンドゥが表示
                される場合も有りますが [はい(Y)]をクリックして下さい
        5. Windowsの再起動を行います
        6. Windows自体の起動が完了後に Windwosの[スタート]→[ファイル名を指定
           して実行(R)]を選択します
        7. [ファイル名を指定して実行]ウィンドゥが表示されますので [参照(B)]
           ボタンをクリックします
        8. [ファイルの参照]ウィンドウが開きますので そこで 解凍作業を行った
           ドライブ・フォルダの選択を行い [CtDrvStp.exe]を選択して [開く(O)]を
           クリックします
                (例:Cドライブ上の[WCGP_DRV]フォルダに解凍を行った場合は
                 [ローカルディスク(C:)]→[WCGP_DRV]→[CtDrvStp.exe]を選択して
                 [開く(O)]をクリックします)
        9. 元の[ファイル名を指定して実行]ウィンドゥに戻りますので [名前(O)]の
           部分に ドライブ・フォルダ及びファイル名の指定が 間違っていない事を
           確認して[OK]をクリックします
       10. 以前のドライバのアンインストール(削除)が完全に完了していない場合は
           削除の指示が表示されますので [OK]をクリックして削除作業を行います
                削除中にエラーが発生した場合は [はい(Y)]をクリックして
                インストール作業を続行させます
           また お使いの環境によっては WEBCAMをUSBポートから取り外している
           状況でも カメラ(WEBCAM)の取外しを指示されますので [OK]をクリック
           して下さい
           途中で[バージョンの競合]若しくは[ファイルの上書き確認]ウィンドゥが
           表示される場合は [はい(Y)]をクリックして下さい
       12. [Creative Video Blaster WebCam Go Plusを接続して下さい。]
           ウィンドゥが表示されますので[OK]をクリックします
                (Windows2000/XPの場合 表示されない場合が有ります)
       13. USBポートにWEBCAMの接続を行って下さい

        この後の作業に関しましてはOSによって変わりますので 
                ・ Windows98の場合は
                        [C-1. インストール方法について-Windows98の場合]を
                ・ WindowsMEの場合は
                        [C-2. インストール方法について-WindowsMEの場合]を
                ・ Windows2000の場合は
                        [C-3. インストール方法について-Windows2000の場合]を
                ・ WindowsXPの場合は
                        [C-4. インストール方法について-WindowsXPの場合]を
        ご覧の上 作業を進めてください

C-1. インストール方法について-Windows98の場合

       14. USBポートにWEBCAMの接続を行うと 自動的にWindows側で認識を行い
           [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示され [Video Blaster
           WebCam Go Plus (WDM)]が認識されます
       15. しばらくすると "電灯周波数の設定"ウィンドゥが表示されます
           ので お住まいの周波数に合わせてチェックを移して [OK]をクリックします
       16. デバイスの認識及びファイルのコピー作業を行います
           途中でWindows98/SE CD-ROMを挿入するように指示がされる場合があります
           この場合は 一旦[OK]ボタンをクリックして Windows98/SE CD-ROMをCD-ROM
           ドライブに挿入します
                (Windows98/SEのセットアップ画面が表示される場合は セットアップ
                自体を終了します)
           そして [参照]ボタンをクリックを行い CD-ROMドライブの[Win98]フォルダ
           を指定して [OK]をクリックしますと また元の画面に戻りますので [OK]を
           クリックします
           途中で[バージョンの競合]ウィンドゥが表示される場合も有りますが ここ
           では[はい(Y)]をクリックします
       17. 最後に ドライバが正常にインストールしているか確認を行います
           Windowsの[コントロールパネル]→[システム]を選択して [デバイスマネー
           ジャ]のタブを選択します
           [イメージングデバイス]の項目に[Video Blaster WebCam Go Plus (WDM)]の
           項目が存在していれば ドライバのインストールは完了です

C-2. インストール方法について-WindowsMEの場合

       14. USBポートにWEBCAMの接続を行うと 自動的にWindows側で認識を行い
           [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示され [Video Blaster
           WebCam Go Plus (WDM)]が認識されます
       15. 自動的に WEBCAMのデバイス認識作業が続行されます
           しばらくすると "電灯周波数の設定"ウィンドゥが表示されます
           ので お住まいの周波数に合わせてチェックを移して [OK]をクリックします
       16. 最後に ドライバが正常にインストールしているか確認を行います
           Windowsの[コントロールパネル]→[システム]を選択して [デバイスマネー
           ジャ]のタブを選択します
           [イメージングデバイス]の項目に[Video Blaster WebCam Go Plus (WDM)]の
           項目が存在していれば ドライバのインストールは完了です

C-2. インストール方法について-Windows2000の場合

       14. USBポートにWEBCAMの接続を行うと 自動的にWindows側で認識を行い
           デバイスの認識及びファイルのコピー作業を行います
           場合によっては [デジタル署名が見つかりませんでした]ウィンドゥが
           表示され インストールの続行を行なうかの指示が表示されます
           ここでは[はい(Y)]をクリックして インストールの続行を行います
       15. しばらくすると "電灯周波数の設定"ウィンドゥが表示されます
           ので お住まいの周波数に合わせてチェックを移して [OK]をクリックします
       16. 最後に ドライバが正常にWindows上で認識を行っているか確認を行います
           Windowsの[コントロールパネル]→[システム]→[ハードウェア]を選択して
           [デバイスマネージャ(D)]をダブルクリックします
           [イメージングデバイス]の項目に[Video Blaster WebCam Go Plus (WDM)]の
           項目が存在していれば ドライバのインストールは完了です

C-3. インストール方法について-WindowsXPの場合

        [注意]
        WindowsXPは デバイスの認識作業が他のOSと比較して 長めになっております
        [キャンセル]等は選択しない様お願い致します

       14. USBポートにWEBCAMの接続を行うと 自動的にWindows側で認識を行い
           デバイスの認識作業を行います
       15. 暫くしますと"新しいハードウェアの検出ウィザード"ウィンドゥが
           表示され [Video Blaster WebCam Go Plus (WDM)]と検出され インストール
           方法の選択を行います
           ここでは[ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)]を
           選択して [次へ(N)>]をクリックします
       16. "ハードウェアのインストール"ウィンドゥが表示され
                                       (前略)
           "WindowsXPとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません。"
                                       (後略)
           との表記がされます
           Creativeでは WindowsXP上で動作確認を行い 問題なく動作する事を確認
           しておりますので 安心して[続行(C)]ボタンをクリックして インストール
           作業を続行して下さい
       17. 一部の環境下 特にWEBCAMのドライバを再インストールした場合では
           [ファイルが必要]ウィンドゥが表示され ファイルが要求されます
           ここで[参照(R)]ボタンをクリックしますと[フォルダの参照]ウィンドウが
           開きます
           そこで 解凍作業を行った ドライブ・フォルダの選択を行いますと 要求
           されたファイルが表示されますので [開く(O)]をクリックします
                (例:Cドライブ上の[WCGP_DRV]フォルダに解凍を行った場合は
                 [ローカルディスク(C:)]→[WCGP_DRV]を選択しますと 要求された
                 ファイルが表示されますので [開く(O)]をクリックします)
           元の[ファイル名を指定して実行]ウィンドゥに戻りますので [名前(O)]の
           部分に ドライブ・フォルダ及びファイル名の指定が 間違っていない事を
           確認して[OK]をクリックします
       18. "電灯周波数の設定"ウィンドゥが表示されます
           ので お住まいの周波数に合わせてチェックを移して [OK]をクリックします
       19. "新しいハードウェアの検索ウィザードの完了"と表示されますので
           [完了]ボタンをクリックします
       20. 最後に ドライバが正常にWindows上で認識を行っているか確認を行います
           Windowsの[コントロールパネル]→[システム]→[ハードウェア]を選択して
           [デバイスマネージャ(D)]をダブルクリックします
           [イメージングデバイス]の項目に[Video Blaster WebCam Go Plus (WDM)]の
           項目が存在していれば ドライバのインストールは完了です

D. 補足解説

        [Video BLASTER WEB CAM GO Plus 用 ドライバアップデートユーティリティ
        Version 1.04.04-JPN]を使用した場合 既存のバージョンのWebCamコントロール
        では 不具合が生じる事を確認しております
        弊社Webサイトにて アップロードを行っている
                Video BLASTER WEB CAM GO / GO PLUS / GO ES 用
                Web Cam GO Control Version 1.38-JPN アップデートユーティリティ
                        (ファイル名:WCGC138J.EXE)
        以降のバージョンにアップデートを行って 使用して頂く様お願いします

        VIA製チップセットを使用しているマザーボード・コンピュータの場合で
        お使いのOSがWindows98/2000の場合は マザーボード・コンピュータの
        製造/販売元や もしくはチップセットの開発・販売元から公開を行っている
                [VIA USB Filter Driver](名称は異なる場合があります)
        のインストールを予め行って下さい

        以下のソフトウェアが インストールしている環境下では 正常にインストール
        作業が行えない場合が有ります
        こららのアプリケーションは 予め 削除して頂く様お願い致します
                ☆ 一部の常駐系コンピュータウィルス検知・削除ソフトウェア
                ☆ 一部の常駐系Windowsシステム監視ツール

        一連の作業を行うにあたって フォルダの名前に日本語(2バイト文字)・
        全角文字・半角カタカナが付いていますと 正常にインストールが
        出来ない事を 確認しております
        特に Windowsのデスクトップにフォルダを作成を行っている場合は
        Windowsのデスクトップ自体が 日本語でのフォルダで形成を行って
        おりますので Windowsのデスクトップを用いて 一連の作業を行なわない様
        お願い致します

        ネットワークドライブからのインストールでは 正常にインストールが出来
        ませんので 必ず ローカルハードディスクにコピーを行って 一連の作業を
        行って下さい

        Windowsのテンポラリ領域に 多数のファイルが存在している環境下では
        うまくインストールが出来ない場合が有ります
        この場合は このテンポラリ領域の下に有る ファイル・フォルダを全て削除を
        行ってみて もう一度 インストール作業を行って下さい
        Windows98/MEの場合は 通常ではWindowsのインストールしているドライブの
        [Windows]フォルダの[Temp]フォルダが該当します
        Windwos2000の場合は [スタート]→[プログラム(P)]→[アクセサリ]→
        [コマンドプロンプト]を選択して"SET TEMP"と入力して[Enter]キーを
        押しますと "TEMP=*:\********"と表示されますので "TEMP="から後の
        ドライブ・フォルダがテンポラリ領域になります
        WindwosXPの場合は [スタート]→[すべてのプログラム(P)]→[アクセサリ]→
        [コマンドプロンプト]を選択して"SET TEMP"と入力して[Enter]キーを
        押しますと "TEMP=*:\********"と表示されますので "TEMP="から後の
        ドライブ・フォルダがテンポラリ領域になります
        (テンポラリ領域のフォルダ自体は絶対に削除しないで下さい)

        WEBCAMのドライバの削除方法は以下の通りとなります
        1. WEBCAMを取り外した状態で Windowsを起動します
        2. Windowsの[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]
           (Windows98/ME/2000) もしくは [ソフトウェアの追加と削除](WindowsXP)を
           選択します
        3. [インストールと削除]タブ(Windwos98/ME) もしくは [プログラムの変更と
           削除]ボタン(Windows2000/XP)の項目内に有る
                        [Creative Video Blaster WebCam Go Plus Driver]
           を選択して [追加と削除(R)]ボタン(Windows98/ME) もしくは [変更/削除
           (C)]ボタン(Windows2000/XP)をクリックします
           ドライバのアンインストール画面が表示されますので [はい(Y)]をク
           リックして 既存のドライバを削除します
        4. "ドライバのアンインストールが完了しました。"と表示されますので
           [OK]をクリックします
                Windows2000/XPの一部環境では[削除のエラー]ウィンドゥが表示
                される場合も有りますが [はい(Y)]をクリックして下さい
        5. Windowsの再起動を行って下さい

E. 著作権

        Copyright (c) by Creative Technology, Ltd. 2002

                        *** End of [SETUP.TXT] ***
