0001,Při zavření tohoto dialogového okna je uložen změněný soubor.
0002,Dialogové okno je uzavřeno bez uložení změn.
0003,Uloží provedené změny bez zavření dialogového okna.
0004,Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.
0005,Zobrazí popis funkcí.
0006,Pod "Nastavením Rychlého spuštění..." můžete konfigurovat Rychlé spuštění pro jednoduché otevírání programů. Nastavte tlačítko nebo roh pod "Tlačítka" pro otevření Rychlého spuštění.
0007,Klepněte na "Nastavení Rychlého zachycení..." pro konfiguraci Rychlého zachycení. Tento nástroj umožňuje vytvářet jednoduché obrázky a vkládat je do právě otevřených programů bez nutnosti spouštět kreslící program jako je Malování. Rychlé zachycení můžete spouštět přiřazením rohu pro Rychlé zachycení pod "Tlačítky" na záložce "Touch Pad".
0008,Nastavuje rychlost posuvu.
0009,Klepnutím na políčko se zobrazí okno s informacemi.
0101,Lze specifikovat použité zařízení.
0102,Zapíná a vypíná použití AccuPoint.
0103,Zapíná a vypíná použití Touch Pad.
0201,Zobrazí funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům. Funkce jsou vybrány klepnutím na šipku dolů na pravé straně. Funkce přiřazená pro "Obě tlačítka" je provedena, pokud je současně stisknuto levé a pravé tlačítko.
0202,Nastaví rychlost posuvu a zapne nebo vypne posuv pomocí AccuPoint.
0203,Zapíná a vypíná trvalé používání posuvu tyčkou.  Funkce posuvu pomocí AccuPoint přiřazují tyčce funkce posuvu myší. Pokud je posuv pomocí tyčky trvale zapnut, AccuPoint pracuje stejně jako funkce posuvu na myši.
0204,Nastaví rychlost ukazatele při práci s AccuPoint. Přesunutím posuvníku vlevo lze rychlost ukazatele při použití AccuPoint snížit oproti nastavení v ovládacím panelu Windows "Vlastnosti myši". Přesunutím posuvníku vpravo lze rychlost ukazatele při užití AccuPoint zvýšit vzhledem k nastavení ve "Vlastnostech myši".
0206,Zapne nebo vypne funkci klepnutí pro AccuPoint. Podrobnosti nastavení funkce klepnutí lze konfigurovat pod "Nastavením klepnutí..."
0207,Zapne nebo vypne funkci stisknutí tyčky AccuPoint. Podrobnosti nastavení funkce stisknutí lze konfigurovat pod "Nastavením klepnutí..."
0208,Konfiguruje funkci klepnutí pro AccuPoint.
0209,Zobrazí funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům. Funkce jsou vybrány klepnutím na šipku dolů na pravé straně.
0221,Nastavení efektivní rychlosti klepnutí.
0222,Zde je nastavena rychlost, při které tyčka rozezná klepnutí.
0223,Rychlost klepnutí s AccuPoint může být nastavena přesunutím ukazatele vlevo pro pomalejší rychlost a vpravo pro vyšší rychlost. Pokud vaše klepnutí nebylo rozpoznáno, přesuňte ukazatel více vlevo.
0224,Zabraňuje rozeznání klepnutí při psaní na klávesnici.
0225,Zapne nebo vypne funkci klepnutí při psaní klávesnice.
0226,Časová prodleva při psaní, po které je obnovena funkce klepnutí.
0301,Zobrazí funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům. Funkce jsou vybrány klepnutím na šipku dolů na pravé straně. Funkce přiřazená pro "Obě tlačítka" je provedena, pokud je současně stisknuto levé a pravé tlačítko.
0302,Nastaví funkce prováděné na plošce TouchPad.
0303,Zapne nebo vypne podporu prohlížeče. Tato funkce umožňuje používat funkce Průzkumníku "Zpět" a "Vpřed" pomocí plošky Touch Pad. Funkci "Zpět" vyvoláte posunutím prstu vlevo na horním okraji plošky Touch Pad a jeho zvednutím, zatímco funkci "Vpřed" je podobně vyvolána posunutím prstu vpravo a jeho uvolněním.
0304,Zapíná funkci posuvu. Plošku Touch Pad můžete použít k emulaci funkcí posuvu a přibližování kolečka na myši. Kromě svislého posuvu je navíc možné užít i funkce pro vodorovný posuv. Chcete-li posouvat svisle, táhněte prstem podél pravého okraje plošky Touch Pad. Chcete-li posouvat vodorovně, táhněte prstem podél dolního okraje plošky Touch Pad. Chcete-li použít funkci pro zvětšování, táhněte prstem podél pravého okraje plošky Touch Pad a podržte klávesu Ctrl.
0305,Zapne nebo vypne funkci nezávislého posuvu. Pokud je tato funkce povolena, přesunutím prstu ze středu plošky Touch Pad do prostoru pro nezávislý posuv způsobí, že se ukazatel myši bude trvale pohybovat tímto směrem.
0306,Konfiguruje nastavení podpory funkcí prohlížeče, funkci posuvu, funkci nezávislého posuvu a rohového dotyku.
0307,Pro Touch Pad konfiguruje nastavení rychlosti ukazatele, funkci klepnutí a citlivost na dotyk.
0308,Zobrazí funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům. Funkce jsou vybrány klepnutím na šipku dolů na pravé straně.
0309,Pro Touch Pad konfiguruje nastavení funkce klepnutí.
0310,Konfiguruje nastavení funkce posuvu.
0321,Nastaví rychlost ukazatele pro práci s ploškou Touch Pad. Přesunutím posuvníku vlevo lze rychlost ukazatele při použití plošky Touch Pad snížit oproti nastavení v ovládacím panelu Windows "Vlastnosti myši". Přesunutím posuvníku vpravo lze rychlost ukazatele při užití plošky Touch Pad zvýšit vzhledem k nastavení ve "Vlastnostech myši".
0322,Zapne nebo vypne funkci klepnutí na plošku Touch Pad. Podrobnosti nastavení funkce klepnutí lze konfigurovat pod "Nastavením klepnutí..."
0323,Nastaví citlivost plošky Touch Pad pro funkce pohybu ukazatelem a klepnutí. Přesuňte posuvník vpravo pro umožnění detekce lehčího dotyku a vlevo pro zabránění nezamýšleným posunutím v případě náhodného dotyku plošky Touch Pad.
0324,Konfiguruje nastavení pro tlačítka posuvu.
0325,Zapíná nebo vypíná posuv při užití tlačítek posuvu.
0326,Konfiguruje nastavení pro kolečko.
0327,Zapíná nebo vypíná posuv při užití kolečka.
0341,Nastaví efektivní rychlost klepnutí.
0342,Ve vyznačené oblasti lze vyzkoušet klepnutí. Vyzkoušejte klepnutím na plošku Touch Pad. 
0343,Rychlost klepnutí s Touch Pad může být nastavena přesunutím ukazatele vlevo pro pomalejší rychlost a vpravo pro vyšší rychlost. Pokud vaše klepnutí nebylo rozpoznáno, přesuňte ukazatel více vlevo.
0344,Pokud po klepnutí táhnete prstem, je stav tažení udržován, pokud prst držíte na plošce, případně i když jej zdvihnete.
0345,Zapne nebo vypne zámek tažení (DragLock).
0346,Způsob uvolnění zámku tažení je vybrán zde. [Automatické uvolnění] uvolní zámek tažení automaticky po předem nastavené časové prodlevě. [Uvolnění klepnutím] uvolní tažení po klepnutí na plošku nebo tlačítko.
0347,Nastaví časovou prodlevu před uvolněním zámku tažení.
0348,Zabraňuje rozeznání klepnutí při psaní na klávesnici.
0349,Zapne nebo vypne funkci klepnutí při psaní klávesnice.
0350,Časová prodleva při psaní, po které je obnovena funkce klepnutí.
0351,Zapne nebo vypne funkce tažení na plošce Touch Pad (tažení bez použití tlačítka).
0361,Nastavte výšku a šířku oblasti pro podporu funkcí prohlížeče. Tato oblast na obrázku je oblastí pro podporu funkcí prohlížeče. Pokud užijete funkce podpory prohlížeče, funkce tlačítek "Zpět" a "Vpřed" Průzkumníku můžete vyvolat na plošce Touch Pad. Velikost oblasti pro podporu funkcí prohlížeče můžete změnit tažením úchytu pro změnu velikosti (tmavomodrý čtverec).
0371,Nastavte výšku a šířku oblasti pro posuv. Tato oblast na obrázku je oblastí pro posuv. Při posouvání prstem v oblasti posuvu lze vyvolat funkce "posuvu" a "přiblížení" jako při otáčení kolečkem myši. Velikost oblasti posuvu můžete změnit tažením úchytu pro změnu velikosti (tmavomodrý čtverec). 
0381,Nastaví oblast pro nezávislý posuv. Tato oblast na obrázku je oblastí pro nezávislý posuv. Pokud uživatel přetáhne prst ze středu plošky Touch Pad do oblasti pro nezávislý posuv, ukzatel se bude i nadále pohybovat v tomto směru. Velikost oblasti nezávislého posuvu můžete změnit tažením úchytu pro změnu velikosti (tmavomodrý čtverec).
0382,Nastaví rychlost ukazatele pro nezávislý posuv.
0383,Pokud je zaškrtnuto "Povolit pouze při tažení", není nezávislý posuv umožněn při obvyklé práci s ukazatelem. Nezávislý posuv je umožněn pouze při provádění tažení klepnutím na plošku Touch Pad.
0391,Nastavte výšku a šířku rohových oblastí. Tato oblast na obrázku je rohovou oblastí. Funkce přiřazené rohům v "Tlačítkách" lze vyvolat klepnutím na roh plošky. Velikost rohové oblasti můžete změnit tažením úchytu pro změnu velikosti (tmavomodrý čtverec).
0401,Změní nastavení zvukových efektů pro přehrávání zvuků při určitých operacích.
0402,Zapne nebo vypne zvukové efekty.
0403,Přiřadí zvuky určitým událostem, při kterých budou přehrány.
0404,Nastaví, jestli se má na hlavním panelu zobrazit ikona. Ikona se změní při provádění operací na plošce Touch Pad.
0405,Nastaví, jestli se má použít zachycení IME. Pokud je zaškrtnuto políčko vedle "Použít zachycení IME," klepnutí levým tlačítkem na ploše IME způsobí, že ukazatel myši změní tvar na křídla a dojde k propojení plošky IME a povrchu plošky Touch Pad. Znaky zapsané na povrch plošky Touch Pad se objeví ve vstupní oblasti plošky IME. Vstupní oblast lze vymazat klepnutím pravým tlačítkem. Druhé klepnutí levým tlačítkem ukončí propojení mezi Touch Pad a ploškou IME.
0501,Zobrazí funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům. Funkce jsou vybrány klepnutím na šipku dolů na pravé straně. Funkce přiřazená pro "Obě tlačítka" je provedena, pokud je současně stisknuto levé a pravé tlačítko.
0502,Zapne nebo vypne funkce kolečka na myši s kolečkem. Pokud je zapnuto, lze kolečko použít při posuvu nebo při přibližování v aplikaci.
0503,Nastaví rychlost ukazatele pro práci s myší. Přesunutím posuvníku vlevo lze rychlost ukazatele při použití myši snížit oproti nastavení v ovládacím panelu Windows "Vlastnosti myši". Přesunutím posuvníku vpravo lze rychlost ukazatele při užití myši zvýšit vzhledem k nastavení ve "Vlastnostech myši".
0504,Zobrazí funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům. Funkce jsou vybrány klepnutím na šipku dolů na pravé straně.
0601,Určí nabídku zobrazenou při otevření Rychlého spuštění.
0602,Přidá "Určené soubory" k nabídce spuštění. Uživatel může spustit program zadaný v "Seznamu zástupců" v nabídce Určených souborů.
0603,Přidá "Oblíbené" k nabídce spuštění. Uživatel si může zvolit záložku z nabídky záložek.
0604,Přidá "Spuštěné programy" k nabídce spuštění. Uživatel může zvolit některý ze spuštěných programů v nabídce Spuštěné programy.
0605,Přidá "Nastavení Rychlého spuštění..." k nabídce spuštění. Pokud je zvoleno "Nastavení Rychlého spuštění...", zobrazí se okno Nastavení Rychlého spuštění.
0606,Určuje polohu pro zobrazení Rychlého spuštění jako "Poloha ukazatele", "Střed obrazovky" nebo "Levý horní roh obrazovky."
0607,Určuje zástupce, který má být přidán k nabídce "Určené soubory".
0608,Zobrazí seznam programů přidaných k Rychlému spuštění. Pořadí v seznamu odpovídá pořadí v nabídce zobrazené v Rychlém spuštění. Pro přidání programu do seznamu přetáhněte ikonu do seznamu nebo klepněte na "Nový...".
0609,Klepněte pro změnu pořadí v nabídce Rychlého spuštění. Pro změnu pořadí klepněte na požadovaného zástupce, pak na "Nahoru" pro přesunutí zástupce o jednoho vzhůru nebo na "Dolů" pro přesunutí zástupce o jednoho dolů.
0610,Klepněte při přidávání zástupce. V dialogovém okně "Vytvořit zástupce" může uživatel určit soubor při procházení seznamem složek.
0611,Klepněte zde, pokud chcete vymazat zástupce. Chcete-li vymazat zástupce, klepněte na příslušného zástupce a klepněte na tlačítko "Vymazat".
0612,Klepněte při změně nastavení zástupce. Chcete-li změnit nastavení zástupce, klepněte na příslušného zástupce a klepněte na tlačítko "Změnit...".
0621,Změní data programu specifikovaná zástupcem.
0622,Zobrazí se ikona zástupce. Pro změnu ikony klepněte na Změnit ikony.
0623,Klepněte zde, pokud chcete změnit ikonu zástupce. Změna ikony zástupce nemá vliv na ikonu původní aplikace. 
0624,Zadejte název zástupce. Zadaný název je zobrazen v nabídce.
0625,Je vložen název souboru aplikace. 
0626,Zadejte soubor programu nebo složku, ve které jsou potřebné soubory. Podle jednotlivých programů lze použít soubory na jiných místech. V takových případech je nutné určit umístění souboru.
0627,Popisuje parametry, které aplikace při svém spouštění vyžaduje.
0631,Určuje název souboru, který má být zařazen k ikoně. Chcete-li určit soubor v některé ze složek, klepněte na "Procházet...".
0632,Zobrazí data ikony pro soubor určený polem "Název souboru".
0701,Nastaví velikost obrazu pro Rychlé zachycení.
0702,Nastaví typ linky užité pro Rychlé zachycení.
0703,Zvolte požadovanou šířku linky ze seznamu.
0704,Zvolte požadovanou barvu linky ze seznamu.
0705,Nastaví, jestli se má při dalším spuštění Rychlého zachycení zobrazit obrázek vytvořený při předchozím spuštění Rychlého zachycení.

