[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
provider=%Kworld%
LayoutFile=layout.inf


[SourceDisksNames]
1=%DiskName1%,,0


[SourceDisksFiles]
kload2.sys = 1
kload2.inf = 1


[Manufacturer]
%Kworld%=Kworld


[Kworld]
%KLOAD2.DeviceDesc%=LOADER.Device, USB\VID_EB2A&PID_17DE


[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1


[DestinationDirs]
LOADER.Files.Ext   = 10, System32\drivers
LOADER.Files.Inf   = 10, INF


[LOADER.Files.Ext]
kload2.sys

[LOADER.Files.Inf]
kload2.inf


[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*


[LOADER.Device]
AddReg=LOADER.AddReg
CopyFiles=LOADER.Files.Ext, LOADER.Files.Inf



[LOADER.Device.NT]
AddReg=LOADER.AddReg
CopyFiles=LOADER.Files.Ext, LOADER.Files.Inf


[LOADER.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,kload2.sys


[LOADER.Device.NT.Services]
AddService = KLOAD2,0x00000002,KLOAD2.ServiceInstall


[KLOAD2.ServiceInstall]
DisplayName 	= %KLOAD2.DeviceDesc%
ServiceType   	= %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType     	= %SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl  	= %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary 	= %12%\kload2.sys




[Strings]
SERVICE_KERNEL_DRIVER	=1
SERVICE_DEMAND_START	=3
SERVICE_ERROR_NORMAL	=1

Kworld="KWorld"
KLOAD2.DeviceDesc="KWorld - DVBT-USB2.0 firmware loader"
DiskName1="DVBT-USB Installation Disk"
