; EP427X.INF
;
; INF file for Windows NT 2000

[version]
Signature   = "$Windows NT$"
Class       = Net
ClassGUID   = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider    = %V_SURECOM%
LayoutFile  = layout.inf

[Manufacturer]
%V_SURECOM%=SURECOM

[SURECOM]
%EP427X.DeviceDesc%=EP427X.ndi,PCMCIA\PCMCIA-100BASE-9D5D

[EP427X.ndi.NTX86]
Characteristics = 0x04
BusType         = 8
AddReg          = EP427X.reg
CopyFiles       = EP427X.CopyFiles.Sys

[EP427X.ndi.NTX86.Services]
AddService = EP427X, 2, EP427X.Service, EP427X.EventLog

[EP427X.ndi.LogConfigOverride]
LogConfig = EP427X.LogConfigOverride

[EP427X.LogConfigOverride]
IRQConfig    = 3,4,5,7,9,10,11
IOConfig     = 300,320,340,360,380,200,220,3A0,3C0
PcCardConfig = 1:20000(W)

;-------------------------------------------------------------------------------
; EP427X Drivers and Service
;
[EP427X.reg]
HKR, Ndi,               Service,    0, "EP427X"
HKR, Ndi\Interfaces,    DefUpper,   0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces,    DefLower,   0, "ethernet"
HKR, Ndi\Interfaces,    UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces,    LowerRange, 0, "ethernet"

HKR,               ,    CardType,   0, "1"

[EP427X.Service]
DisplayName     = %EP427X.DeviceDesc%
ServiceType     = 1 ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3 ;%SERVICE_AUTO_START%
ErrorControl    = 1 ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\EP427X.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[EP427X.CopyFiles.Sys]
EP427X.sys

[DestinationDirs]
EP427X.CopyFiles.Sys = 12
EP427X.CopyFiles.Inf = 17

[EP427X.EventLog]
AddReg = EP427X.AddEventLog.reg

[EP427X.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
HKR, , TypesSupported,   0x00010001, 7

[strings]
; Provider
; Manufacturers
V_SURECOM="SURECOM Technology Corp."
; PNP Devices
EP427X.DeviceDesc="SURECOM EP-427X 100/10M PCMCIA Adapter"
