; C-Media Inc. Composite Device INF file
;
; Feature  : Composite Device INF (WDM)
; Language : English
;
; Date     : 07 April 2003
; Revision : 1.00.008
;
; Copyright 2003, C-Media Inc.

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
CatalogFile=usb.cat
LayoutFile=Layout.inf, Layout1.inf, Layout2.inf
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%MfgName%
DriverVer =04/07/2003

; =================== Class Sections ===========================

[ClassInstall]
Addreg=USBClassReg

[USBClassReg]
HKR,,,,%USBClassName%
HKR,,Icon,,-20

;=================================================================

[Manufacturer]
%MfgName%=C-Media

[ControlFlags]
;ExcludeFromSelect = *

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=10,system32\drivers

[C-Media]
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0D8C&PID_0001
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0D8C&PID_0002
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0D8C&PID_0003
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0D8C&PID_000C
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0D8C&PID_000D
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0D8C&PID_0006
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0E5C&PID_6441
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_0B0E&PID_8100
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_06F8&PID_1000
%CMI9738_Composite.DeviceDesc%=AC97_Composite, USB\VID_04E8&PID_7081

[AC97_Composite]
AddReg=AC97_Composite.AddReg
DelReg=AC97_Composite.DelReg

[AC97_Composite.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*NTKERN
HKR,,NTMPDriver,,usbhub.sys

[AC97_Compositee.DelReg]
HKR,,EnumPropPages


;;***************** Strings ********************************
[Strings]
MfgName                   ="(Standard USB Host Controller)"
USBClassName              ="Universal Serial Bus controllers"
CMI9738_Composite.DeviceDesc = "USB Composite Device"



