;-------------------------------------------------------------------------------
; swmbbnm05.INF
;
; Sierra Wireless Windows Serial Port Setup File
;
; Copyright (c) 2014 Sierra Wireless Inc.  All rights reserved.
;-------------------------------------------------------------------------------

[Version]
signature     = "$WINDOWS NT$"
Class         = Ports
Provider      = %SWI%
ClassGuid     = {4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
DriverVer     = 01/21/2015,15.1.1005.32
Catalogfile   = swmbbser05.cat

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[Manufacturer]
%SWI% = QcomSerialPort, NTamd64

[SourceDisksNames]
1000 = %QcomSrcDisk%,"",,\sys\x86
2000 = %QcomSrcDisk%,"",,\sys\amd64

[SourceDisksFiles.x86]
swmbbser00.sys = 1000

[SourceDisksFiles.amd64]
swmbbser00.sys = 2000

[QcomSerialPort]
%SierraDevice81B62%  = QportInstall05, USB\VID_413C&PID_81B6&MI_02
%SierraDevice81B82%  = QportInstall05, USB\VID_413C&PID_81B8&MI_02

[QcomSerialPort.NTamd64]
%SierraDevice81B62%  = QportInstall05, USB\VID_413C&PID_81B6&MI_02
%SierraDevice81B82%  = QportInstall05, USB\VID_413C&PID_81B8&MI_02

[QportInstall05.NT]
CopyFiles = gobiUsbDriverFiles
AddReg    = All00, QCAddReg, DevFunction1, DeviceID.Reg

[gobiUsbDriverFiles]
swmbbser05.sys, swmbbser00.sys

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12

[QportInstall05.NT.Services]
AddService = swmbbser05,  0x00000002, gobi_USBSerialService, gobi_USBSerialService.EventLog

[gobi_USBSerialService]
DisplayName   = %SWMBBSER%
ServiceType   = 1
StartType     = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\swmbbser05.sys

[gobi_USBSerialService.EventLog]
AddReg = gobi_USBSerialService.AddEventLog.Reg

[gobi_USBSerialService.AddEventLog.Reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\swmbbser05.sys"
HKR, , TypesSupported,   0x00010001, 7

[All00]
HKR,,NTMPDriver,,swmbbser05.sys

[DevFunction1]
HKR,,QCDeviceFunction,0x00010001,1

[QCAddReg]
HKR,,PortSubClass,1,01
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[Strings]
SWMBBSER       = "Sierra Wireless USB Device for Serial Communication - Dell"
QcomSrcDisk     = "Sierra Wireless USB Driver Disk"
SWI             = "Sierra Wireless Incorporated"
SierraDevice81B62  = "Dell Wireless 5811e Gobi(TM) 4G LTE Mobile Broadband NMEA Port"
SierraDevice81B82  = "Dell Wireless 5811e Gobi(TM) HSPA+ Mobile Broadband NMEA Port"

[DeviceID.Reg]
HKR,,SupportedPIDs, 0x00000001, 82,9b,f2,60,78,e4,2d,82,fb,fe,47,30,76,3e,6d,14,ef,8f,1a,\
  b3,0e,6f,00,dd,c0,71,a5,e2,a9,38,df,e2,d2,f1,9c,6f,a6,3b,32,5d,60,3e,b4,f7,\
  eb,19,19,9f,34,55,17,8b,8c,07,44,09,ed,c3,81,4b,7c,77,63,ec,aa,76,b3,85,df,\
  bd,0d,ff,a4,e2,97,44,dc,93,94,77,c0,ea,6c,09,13,1b,71,72,30,10,c3,57,b5,46,\
  df,47
